□ 2021년도 연구개발사업 재공모 과제 목록 및 제안서

분류	제 안 과 제 명	연구 기간	연구비 (천원)	비고 (천원)
환경정책연구	지리산 지역 먹는샘물 개발에 따른 지하수 보전 방안 마련 연구	´21.03. ~ ´21.10.	30,000
현안조사 및 기술개발	양산지역 미량오염물질 발생에 따른 도내 하·폐수처리시설 미량유해물질 조사연구	´21.03. ~ ´21.10.	60,000
	도내 도심지역 및 산업단지 오존 발생원 조사 및 오존 저감방안 연구	´21.03. ~ ´21.10.	50,000

제안과제명

지리산 지역 먹는샘물 개발에 따른 지하수 보전 방안 마련 연구

제 안 자 명

(기관, 기업체)

경남도청(수질관리과)

담 당 자

(부 서)

부서

수질관리과

성명

강 동 완

직급

환경6급

연락처

Tel: 055-211-6715

E-mail :neosora@korea.kr

연구기간

2021년  2월 ~ 2021년  10월( 9개월)

예상 연구비

30,000 천원

과제분류

연구분야 및 세부연구분야(해당사항 1군데 ■표)

하폐수 처리

상수도 및 정수

수질관리

■정책연구

□조사연구

□기술개발연구

□산학연연구

(해당사항 1군데 ■표)

□물리화학적 처리

□생물학적 처리

□막처리 및 재이용

□하수처리 시스템

□질소 및 인 제거

□하폐수 처리 기타

□축산폐수 처리

□막분리

□정수처리 및 수질관리

□고도정수처리

□상수관망

□수질오염

□수질모델

□수질관리기타

자연환경분야

폐기물관리

대기관리

□환경정책   □생활환경

□건강위해성 □생태관리

□환경오염사고대비

□소음관리

□청정기술개발

□매립 및 침출수 처리

□슬러지 처리

□소각 및 열분해

□재활용 및 자원화

□음식물 쓰레기 처리

□폐기물 관리 기타

□대기오염측정 및 관리

□대기오염모델링,위해도

□대기오염 처리기술

□VOCs 및 악취 처리

토양지하수오염

기타환경분야

기후변화대응분야

□오염토양처리관리

□폐광토양오염,지하수처리

■지하수 환경관리

□기타

□온실가스배출량산정

□온실가스배출량감축연구

□배출권거래  □기타

연구의 목적 및 필요성

○ 연구의 배경 및 필요성

- 전국 먹는샘물 제조업체 61개소중 경남도가 10개소로 먹는샘물 개발업소가 전국 2위(경기도 17개소)로 먹는샘물 개발업소가 많고,

- 경상남도내 먹는샘물 개발이 특정지역인 지리산 권역에 집중되어 있을 뿐만 아니라(道 70%, 전국 14%)

- 먹는샘물 개발로 인한 민원 발생, 문제 제기 등이 지속 발생하고 있어 먹는샘물 개발로 인한 지하수의 효율적 보전ㆍ관리를 위한 대책 마련 필요

○ 연구의 목적

- 공적 자원인 지하수의 보존과 지속가능한 이용을 위하여 먹는샘물 과다 개발 예방 대책 마련 등 먹는샘물 개발로 인한 지하수의 효율적 보전ㆍ관리 방안 마련

주요 연구내용

○ 연구의 목표

- 지하수의 효율적 보전ㆍ관리를 위한 샘물 개발 허가 제한 등 제도개선 방안 마련

○ 연구의 추진 전략 및 방법

- 국내·외 먹는샘물 개발 및 지하수 허가 제도 현황 조사

- 경상남도 및 지리산 권역의 지하수 부존량 조사

- 먹는샘물 개발로 인한 지하수 피해사례 및 원인 등 조사

⇒ 업체별 샘물개발 취수 허가량 제한 등 제도개선 방안 마련

○ 주요 연구 내용

- 국내·외 먹는샘물 개발 및 지하수 허가 제도 현황

- 경상남도 및 지리산 권역의 지하수 부존량 조사를 통하여 개발 가능량 설정

- 국내·외 먹는샘물 개발로 인한 지하수 피해사례 및 원인 조사

- 경상남도내 먹는 샘물 개발로 인한 지하수 영향(변화 등) 조사

ㆍ 대상 : 도내 기 허가된 샘물개발 업체 10개소

⇒ 공적자원인 지하수의 특정업체 독점 예방 및 지하수의 효율적인 보전·관리 위하여 업체별 최대 샘물 개발 허가량 제한 등 샘물개발로 인한 지하수 보전관리 방안 마련

○ 연구결과의 기대효과 및 파급효과

- 공적 자원인 지하수의 효율적 보전ㆍ관리 및 샘물개발 주변

지역의 주민 피해, 민원발생 예방

- 샘물개발 가이드 라인 제공으로 업체의 지하수 과다 개발로 인한 비용 낭비 방지

연구성과 활용방안

○ 연구 성과 지표 및 목표

성과 지표	성과 목표(정량적 기재)
조사연구 보고서	조사연구 보고서 작성 제출

○ 연구 성과 활용내용(계획)

활용내용(계획)	활용기관	활용가능기간/대상
공적 자원인 지하수를 효율적으로 보전ㆍ관리를 위하여 샘물개발 허가시 참조	경상남도	계속/샘물개발 허가

제안과제명

양산지역 미량오염물질 발생에 따른 도내 하·폐수처리시설 미량유해물질 조사연구

제 안 자 명

(기관, 기업체)

경상남도

담 당 자

(부 서)

부서

수질관리과

성명

조  영  미

직급

환경6급

연락처

Tel : 055-211-6723

E-mail : cym52@korea.kr

연구기간

2021 년 2 월 ~ 2021 년 10 월( 9 개월)

예상 연구비

60,000천원

과제분류

연구분야 및 세부연구분야(해당사항 1군데 ■표)

하폐수 처리

상수도 및 정수

수질관리

□정책연구

■ 조사연구

□기술개발연구

□산학연연구

(해당사항 1군데 ■표)

□물리화학적 처리

□생물학적 처리

□막처리 및 재이용

□하수처리 시스템

□질소 및 인 제거

□하폐수 처리 기타

□축산폐수 처리

□막분리

□정수처리 및 수질관리

□고도정수처리

□상수관망

■수질오염

□수질모델

□수질관리기타

자연환경분야

폐기물관리

대기관리

□환경정책   □생활환경

□건강위해성 □생태관리

□환경오염사고대비

□소음관리

□청정기술개발

□매립 및 침출수 처리

□슬러지 처리

□소각 및 열분해

□재활용 및 자원화

□음식물 쓰레기 처리

□폐기물 관리 기타

□대기오염측정 및 관리

□대기오염모델링,위해도

□대기오염 처리기술

□VOCs 및 악취 처리

토양지하수오염

기타환경분야

기후변화대응분야

□오염토양처리관리

□폐광토양오염,지하수처리

□지하수 환경관리

□기타

□온실가스배출량산정

□온실가스배출량감축연구

□배출권거래  □기타

연구의 목적 및 필요성

○ 연구의 배경 및 필요성

- 양산지역 공공하수처리시설에서 1,4-다이옥산 검출에 따라 도내 공공폐수・하수처리시설에 유입되는 미량유해물질의 농도수준을 확인할 필요성 제기

○ 연구의 목적

- 공공폐수․하수처리시설 미량유해물질 조사연구로 도내 폐수배출시설 등에서 배출되는 수질오염물질의 농도 수준 조사

‧ 대상시설 : 21개소(공공폐수 14, 낙동강 본류 유입 공공하수 7)

‧ 대상항목 : 1,4-다이옥산, 퍼클로레이트, 과불화화합물 3종*

*과불화헥산술폰산(PFHxS), 과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS)

○ 국내외 선행연구 및 기술 동향

- 해당없음

주요 연구내용

○ 연구의 목표

- 공공폐수․하수처리시설 미량유해물질 조사연구로 현재 수준을 확인하고 향후 수질개선을 위한 제도 개선 건의 등 정책적 방안 제시

○ 연구의 추진 전략 및 방법

- 대상항목 발생과 관련한 국내외 자료․문헌 등 조사

- 분기별 공공폐수․하수처리시설에서 시료채취(최종방류수)

- 대상항목에 대한 오염도검사 실시 및 결과 검토

- 오염도검사 결과 물환경보전법 시행규칙 [별표13]에 따른 청정지역 기준 이상일 경우 경남도 통보  *과불화화합물은 감시항목으로 기준 없음

( 도 ) 검사결과 검토 및 필요시 인근 폐수배출시설 점검

(센터) 원인규명을 위하여 필요시 자문

- 조사 결과를 토대로 결과보고서 작성('21.10월)

○ 주요 연구 내용

- 대상항목 발생과 관련한 국내외 자료․문헌 등 조사

‧ 환경관련 법령상 대상항목 규제 현황 및 연혁조사

예) 1-4다이옥산

[수도법] 먹는물 수질감시항목 지정('04.11), 먹는물 수질기준 설정('07.12.)

[물환경보전법] 수질오염물질 지정('09.1.) 등

‧ 대상항목과 관련한 국내외 수질오염사고 발생사례 및 원인분석

‧ 대상항목과 관련한 국내외 연구문헌(발생경로, 처리공법 등)

‧ 대상항목별 발생 가능한 업종, 발생 공정, 발생과 관련한 특정 원료 성분 등

- 공공폐수․하수처리시설 시료채취 및 오염도 검사 실시

- 오염도 조사 결과 대상항목별 농도 수준에 대한 검토 및 평가

- 오염도 검사 결과 고농도 검출 시 발생공정 등에 대한 자문

○ 연구결과의 기대효과 및 파급효과

- 공공폐수․하수처리시설에서의 미량유해물질 농도 수준 확인

- 수질개선을 위한 제도 개선 건의 등 정책적 방안 마련의 근거

○ 연구 성과 지표 및 목표

성과 지표	성과 목표(정량적 기재)
학회지 논문 게재	1건 이상

○ 연구 성과 활용내용(계획)

활용내용(계획)	활용기관	활용가능기간/대상
데이터베이스 구축 및 관련 제도 개선 등 정책적 방안에 대한 기초자료 활용	정부, 지자체	영구

제안과제명

도내 도심지역 및 산업단지 오존 발생원 조사 및 오존 저감방안 연구

제 안 자 명

(기관, 기업체)

경남도청

담 당 자

(부 서)

부서

미세먼지담당

성명

모혜인

직급

환경8급

연락처

Tel: 055-211-6696

E-mail : momo519@korea.kr

연구기간

2021 년 2 월 ~ 2021 년 10 월(9 개월)

예상 연구비

50,000 천원(참여기업체명:             ,부담금:        천원)

과제분류

연구분야 및 세부연구분야(해당사항 1군데 ■표)

하폐수 처리

상수도 및 정수

수질관리

□정책연구

■조사연구

□기술개발연구

□산학연연구

(해당사항 1군데 ■표)

□물리화학적 처리

□생물학적 처리

□막처리 및 재이용

□하수처리 시스템

□질소 및 인 제거

□하폐수 처리 기타

□축산폐수 처리

□막분리

□정수처리 및 수질관리

□고도정수처리

□상수관망

□수질오염

□수질모델

□수질관리기타

자연환경분야

폐기물관리

대기관리

□환경정책   □생활환경

□건강위해성 □생태관리

□환경오염사고대비

□소음관리

□청정기술개발

□매립 및 침출수 처리

□슬러지 처리

□소각 및 열분해

□재활용 및 자원화

□음식물 쓰레기 처리

□폐기물 관리 기타

■대기오염측정 및 관리

□대기오염모델링,위해도

□대기오염 처리기술

□VOCs 및 악취 처리

토양지하수오염

기타환경분야

기후변화대응분야

□오염토양처리관리

□폐광토양오염,지하수처리

□지하수 환경관리

□기타

□온실가스배출량산정

□온실가스배출량감축연구

□배출권거래  □기타

연구의 목적 및 필요성

○ 연구의 배경 및 필요성

- 오존 연평균 농도는 지속적으로 증가하고, 매년 전국 고농도순(2~3위)

‣ 경남 연평균 농도(ppm) : 0.028('16)→0.034('17)→0.031('18)→0.032('19)

‣ 전국 연평균 농도(ppm) : 0.027('16)→0.029('17)→0.027('18)→0.030('19)

- 대기 중 질소산화물과 휘발성유기화합물이 광화학 반응하고, 확산되지 않아 오존 발령 횟수 전국 1위 수준

‣ '19년 발령횟수 : 경남(96회) > 경기(85회) > 전남(64회)

‣ '19년 오존농도 : 경남(0.038ppm) > 전남(0.033ppm) > 경기(0.027ppm)

- 대기 중 오존의 특성과 영향 오염원의 규명, 외부유입 오염원 등 지역실정에 맞는 효율적인 오존 저감대책 마련이 시급

- 현재 경남보건환경연구원에서는 오존 발생원 조사에 대해 진행하고 있는 연구가 없음(고농도 오존 특성평가 연구만 진행 중)

- 오존 모델링은 경비가 많이 소요되므로 연차사업으로 22년까지 시행할 필요

○ 연구의 목적

- 도내 오존 배출현황 및 향후 전망을 통한 도민 건강에 미치는 영향에 관한 조사․연구로 도민피해 최소화 방안 마련

- 배출원별 경남형 오존 연구를 통해 경남에 특화된 비용효과적인 장단기 오존 저감 로드맵 수립

○ 국내외 선행연구 및 기술 동향

- 서울시 미세먼지․오존 통합관리 전략(서울연구원 김운수 외)

- 서울시에서의 최적 오존 저감 대책: OZIPR을 이용한 사례 연구(박주연 외)

주요 연구내용

○ 연구의 목표

- 도내 오존 발생원 현황조사 및 기여도 분석을 통한 증감요인 및 향후 전망 분석

- 지역 여건을 반영한 오존 배출저감목표, 오존저감 방안 및 오존저감 세부실행계획 수립

○ 연구의 추진 전략 및 방법

- 공간적 범위 : 경남권역 및 주변영향권 도심지역 및 산업단지

- 추진방법 : 대기측정소의 오존 측정자료 및 원인물질(VOCs, NOx)등의 특성을 연구에 반영하고, 기상정보자료를 이용하여 기후요건과 오존 상호관계 조사와 오존 농도의 시계열 분석, 수용모델 등을 이용한 오존 오염원 전반 평가

○ 주요 연구 내용

- 오존 발생원별 배출량 및 원인물질조사

‣ 경남지역 등의 점․선․면 발생원 파악 및 원인물질(VOCs, NOx 등) 조사

- 오존 발생원별 배출량에 따른 주요 도심지역 및 산업단지 선정

‣ 오존 배출량이 높은 도심지역 및 산업단지 구분을 통한 공간적 범위 선정

- 오존농도 증감영향 요인 분석(산업, 인구, 교통, 기상요인, 지형 등)

‣ 대기 중 오존 농도의 시계열 분석, 공간 분포 분석

‣ 대기 중 VOCs, NOx의 화학적 특성 연구

- 모델링 등을 이용한 발생원 파악, 기여도 연구 및 해석

‣ 수용모델을 이용한 경상남도 오존의 오염원 해석

‣ 확산모델 및 공기역궤적 분석 등을 이용한 발생원별 기여도 추정

‣ 수용모델과 확산모델 결과를 종합한 발생원별(산업, 도로, 해양 등) 배출기여도 산정

- 오존 저감 관리정책 장·단기 세부시행계획(로드맵) 작성

‣ 도내 오존 등의 배출량 현황 및 향후 전망 분석

‣ 오존이 도민건강에 미치는 영향에 관한 조사 및 연구

‣ 국내외 오존 저감 및 개선사례조사 및 경남 오존 저감정책 발굴

‣ 오존 배출저감 목표설정 및 이를 위한 분야별․단계별 대책 제시

‣ 오존 예방 및 저감을 위한 저감사업, 교육․홍보사업 발굴

‣ 세부시행계획에 필요한 재원의 규모와 재원조달계획

‣ 경남지역 특성에 따른 오존 관리 전략 및 세부시행계획 작성 등

○ 연구결과의 기대효과 및 파급효과

- 오존 발생원 특성에 관한 근거자료 확보로 오존 저감 대책의 신뢰성 확보 및 정확성 제고

- 지역별‧배출원별 오존 기여도에 따른 경남에 특화된 맞춤형 오존 저감대책 마련으로 효율적‧체계적 미세먼지 관리

- 오존 발령횟수 및 발령일수 저감으로 쾌적한 경남 대기환경 조성에 기여

- 기상적 요건 외의 구체적 원인 파악으로 인한 발생원 직접 억제

연구성과 활용방안

○ 연구 성과 지표 및 목표

성과 지표	성과 목표(정량적 기재)
오존 저감 방안 로드맵 작성	1건

○ 연구 성과 활용내용(계획)

활용내용(계획)	활용기관	활용가능기간/대상
오존 저감대책 관련 사업 검토	경남도청 기후대기과	2022년~계속 경남전역
오존 발생원별 데이터베이스 구축	경상남도 보건환경연구원	2022년~계속 경남전역
오존 매뉴얼 작성 및 보급	환경부	2022년~계속 전지역